СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОЛУЧЕНЫХ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ 
по проекту ГОСТ Р 2.305–202Х «ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения»


	№
п/п
	Структурный элемент 
	Наименование
организации
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	4.13
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Предложение ввести рисунок, поясняющий наглядно требование данного пункта.
Обоснование предлагаемой редакции:
Рассмотреть возможность введения рисунка для обеспечения однозначного понимания требований настоящего пункта
	Принято к сведению.
В замечании не указано, что именно не понятно в положении.
Это допущение для насыщенных элементами изделий и крупных чертежей, а привести такую иллюстрацию  в рамках стандарта затруднительно

	2. 
	5.2 (рисунок 8)
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Разрез В-В сместить правее от местного вида Г.

Обоснование предлагаемой редакции:
Смещение изображения улучшит читаемость рисунка
	Принято.

	3. 
	5.3
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Требуется ли указывать масштаб при изображении аксонометрической проекции изделия? Или масштаб требуется указывать, только если он не соответствует масштабу чертежа согласно п.4.7 настоящего стандарта
Предлагаемая редакция:
… Названия аксонометрических проекций на чертеже, как правило, не приводят, как и их масштаб.
Либо ввести в п.4.7 предложение:
«Масштаб для аксонометрических проекций изделия допускается не указывать».
Обоснование предлагаемой редакции:
Предложение добавить допущение об отсутствии необходимости в указании масштаба для аксонометрических проекций изделия ввиду нецелесообразности. Изображение на чертеже по сути несет справочный характер для общего представления об общем виде изделия.
	Принято. 
Добавлено «а также информацию об их масштабе»

	4. 
	5.6 (рисунок 12)
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
На разрезе А-А пропущен знак
⥀ («повернуто»)
Обоснование предлагаемой редакции:
Редакторская правка
	Принято.

	5. 
	5.6; 7.2
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Исключить слово «повернуто» в пунктах 5.6 и 7.2, либо оставить в таком порядке «графическим символом «[image: ]» (повернуто)»
Обоснование предлагаемой редакции:
Пояснение символа есть в приложении А
	Принято к сведению.
Пояснение символа приводится при первом упоминании, затем только приводится сам графический символ

	6. 
	5.8
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Замечание:
На главном виде у стрелки направление взгляда обозначение вида А написано прямым шрифтом, а обозначение дополнительного вида – наклонным
Обоснование предлагаемой редакции:
В конструкторской документации тип шрифта должен быть единым
	Принято.

	7. 
	5.9
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Дополнить номером пункта
Предлагаемая редакция:
Местный вид обозначают и направление взгляда указывают по правилам, установленным для дополнительного вида по 5.5
Обоснование предлагаемой редакции:
Удобство пользования стандартом
	Принято.

	8. 
	6.4
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Оформить единообразно с пунктами 6.1, 6.3
Предлагаемая редакция:
В зависимости от положения секущей плоскости относительно длины или высоты предмета разрезы разделяют на:
- продольные (рисунок 18);
- поперечные (рисунок 19, разрезы А–А и Б–Б)
Обоснование предлагаемой редакции:
См. ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.4.3)
	Принято.

	9. 
	6.5
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
На расстоянии от 2 до 3 мм от наружного конца каждого конечного штриха наносят стрелку, указывающую направление взгляда (см. рисунки 8, 9, 13, 14).
На рисунках 13, 14 нет линий сечения.
Предлагаемая редакция:
На расстоянии от 2 до 3 мм от наружного конца каждого конечного штриха наносят стрелку, указывающую направление взгляда (см. рисунки 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17).
Обоснование предлагаемой редакции:
Требуется уточнить перечень ссылок на рисунки стандарта во втором абзаце.
	Принято.
Исправлено на «8, 15, 16». Рисунки выбраны по наибольшему кол-ву обозначений секущих плоскостей

	10. 
	6.5
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Необходимо определить толщину сплошных утолщенных штрихов.
В последнем предложении исправить опечатку: в тексте описывается пример, изображенный на рисунке 19, а не 17
Обоснование предлагаемой редакции:
ГОСТ Р 2.303 содержит информацию о толщине сплошной утолщенной линии, но не о толщине сплошных утолщенных штрихов
	Принято частично.
Фраза про сплошные утолщенные штрихи скорректирована.
Ссылка на рисунок исправлена.
В проекте ГОСТ Р 2.303 (пункт 3.3, таблица 3, строка 1.5) определено, что сплошная утолщенная линия используется как линия сечений, поэтому в проекте ГОСТ Р 2.305 не требуется вводить дополнительных положений, касающихся толщины штрихов – достаточно только длины.

	11. 
	6.6
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Исключить фразу «или сечение» в трех местах
Предлагаемая редакция:
Если иное не установлено настоящим стандартом, разрез обозначают двумя одинаковыми буквами, приводимыми через тире, в соответствии с ГОСТ Р 2.316 (например, «А–А»). Обозначение приводят над изображением разреза.
Буквы, входящие в обозначение разреза, приводят также у стрелок направления взгляда на соответствующей линии сечения, а при необходимости и у штрихов, обозначающих места перехода от одной секущей плоскости к другой, с внешней стороны угла.
Обоснование предлагаемой редакции:
Раздел 6 посвящен только разрезам.
Пункт 7.4 содержит ссылку на пункт 6.6
	Принято.

	12. 
	6.8
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
… (см. рисунок 12).
Уточнить ссылку на рисунок.
Предлагаемая редакция:
… (см. рисунок 15).
Обоснование предлагаемой редакции:
Требуется уточнить ссылку на рисунок. На рисунке 15 есть и фронтальный, и профильный разрез.
	Принято.

	13. 
	6.11
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Номер рисунка расположен на отдельной строке от ссылки на рисунок
Предлагаемая редакция:
                                     … тонкой линией
(рисунок 23). Эти линии …

Обоснование предлагаемой редакции:
Для читаемости следует разместить ссылку на рисунок на одной строке с его номером.
	Принято.

	14. 
	6.12
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Не сокращать название линий
Предлагаемая редакция:
Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой или сплошной с изломами тонкой линией, которая может выступать за контур изображения на длину от 2 до 4 мм (рисунки 24 – 26) …
Обоснование предлагаемой редакции:
Название вида линии согласно ГОСТ Р 2.303 (таблица 1) – сплошная с изломами
	Принято.

	15. 
	6.13
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Предложение ввести рисунок, поясняющий наглядно требование данного пункта
Обоснование предлагаемой редакции:
Рассмотреть возможность введения рисунка для обеспечения однозначного понимания требований настоящего пункта.
	Отклонено.
Положение сохранено из действующей редакции. У разработчиков стандарта нет необходимого примера 

	16. 
	6.16
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Приведенный пример на рисунке не так однозначно иллюстрирует требование пункта. Тут разрез нет необходимости приводить, т.к. деталь гнутая и имеет постоянное сечение, а размеры отверстия оговариваются на главном виде в данном случае, как и их количество.
Нагляднее было бы показать направлением взгляда сверху на главном виде гнутый лист в разных его частях (по нескольким кромкам) в виде отбуртовок (гибов), где обозначить на одной из них разрез, и указать непосредственно на разрезе количество таких мест (гибов) на детали.
Обоснование предлагаемой редакции:
Предложение заменить рисунок на более наглядный, иллюстрирующий требование настоящего пункта.
	Принято к сведению.
Рисунок переработан. 

	17. 
	6.16
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Замечание:
По отношению к шрифту применен термин ступень, который не удалось обнаружить в иных стандартах. Предлагаем заменить на термин размер, который встречается в ГОСТ 2.304, ГОСТ 2.109 (п.7.3.4), ГОСТ 2.316 (пп.5.1, 5.10)
Предлагаемая редакция:
...шрифтом на один размер меньше размера шрифта обозначения…
Обоснование предлагаемой редакции:
Использование единой терминологии
	Отклонено.
Понятие «ступень» присутствует в проекте ГОСТ Р 2.304, п. 4.1 (таблица 1), также понятие «ступень» принялось ранее в ГОСТ 2.304

	18. 
	7.3
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
… (см. рисунок 15), изображают …
Уточнить ссылку на рисунок
Обоснование предлагаемой редакции:
Требуется проверить корректность ссылки на рисунок 15.
	Принято к сведению.
Ссылка на рисунок 15 корректна, т.к. на месте главного вида изображен разрез, который содержит в себе сечение

	19. 
	7.4
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Откорректировать совместно с пунктом 6.5
Предлагаемая редакция:
Положение секущей плоскости на чертежах указывают по правилам, установленным для разрезов, в соответствии с 6.5. Обозначение сечений – в соответствии с 6.6.
Обоснование предлагаемой редакции:

	Принято.
Формулировка доработана.

	20. 
	8.5 (рисунок 42)
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Разместить буквенные обозначения А и Б ближе к изображениям
Обоснование предлагаемой редакции:
Редакторская правка
	Принято.

	21. 
	8.6
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Номер рисунка расположен на отдельной строке от ссылки на рисунок
Предлагаемая редакция:
                          … шрифта обозначения
(рисунок 44).
Обоснование предлагаемой редакции:
Для читаемости следует разместить ссылку на рисунок на одной строке с его номером
	Принято.

	22. 
	8.6
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Замечание:
По отношению к шрифту применен термин ступень, который не удалось обнаружить в иных стандартах. Предлагаем заменить на термин размер, который встречается в ГОСТ 2.304, ГОСТ 2.109 (п.7.3.4), ГОСТ 2.316 (пп.5.1, 5.10)
Предлагаемая редакция:
...шрифтом на один размер меньше размера шрифта обозначения…
Обоснование предлагаемой редакции:
Использование единой терминологии
	Отклонено.
Понятие «ступень» присутствует в проекте ГОСТ Р 2.304, п. 4.1 (таблица 1), также понятие «ступень» принялось ранее в ГОСТ 2.304

	23. 
	9.7
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Предложение добавить в перечисление деталей, которые не требуется разрезать при продольном разрезе, болты, шпильки, штифты (непустотелые). 
Либо объединить данные крепежные изделия в общий блок, с указанием, что их показывают при продольном разрезе нерассеченными.
Обоснование предлагаемой редакции:
Предложение дополнить пункт указанием дополнительно других крепежных изделий, которые не требуется разрезать при продольном разрезе.
	Принято.
Крепежные изделия перенесены во второй абзац

	24. 
	9.7
	Госкорпорация «Роскосмос»
	Замечание:
Уточнить, что в первом абзаце речь идет про сборочные чертежи
Предлагаемая редакция:
Детали, такие как винты, заклепки, шпонки, непустотелые валы и шпиндели, шатуны, рукоятки и.т.п., на сборочных чертежах при продольном разрезе шарики всегда показывают нерассеченными. Как правило, показывают нерассеченными на сборочных чертежах гайки и шайбы.
	Принято.
В начало предложения добавлено «на сборочных чертежах»

	25. 
	9.8
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
Сокращение т.п. перенести полностью на новую строку.
Обоснование предлагаемой редакции:
Редакторская правка
	Принято.

	26. 
	9.12
	ФГУП «ВНИИА»
	Замечание:
Заменить слово «выходить» на «выступать»
Предлагаемая редакция:
…
- сплошной с изломами тонкой линией, которая может выступать за контур изображения …
Обоснование предлагаемой редакции:
Единообразие оформления, по аналогии с пунктом 6.12
	Принято.

	27. 
	9.14 (рисунок 66)
	ООО «ВНИИЦТ»
	Замечание:
На виде сверху не хватает обозначения отрезка линии сечения на участке перехода вертикального разреза в наклонный.
Предлагаемая редакция:


Обоснование предлагаемой редакции:
Редакторская правка
	Отклонено.
Данный «штрих» не требуется, т.к. в соответствии с п. 6.5 настоящего проекта штрихи добавляют только в местах перехода секущих плоскостей. На рисунке изображено два дополнительных перехода, поэтому внутри изображено два штриха



	Руководитель разработки  
руководитель отдела НО
АО НИЦ «Прикладная логистика»
	

Е.В. Селезнёва



2
image1.png




image2.png
PucyHok 66





