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Введение
При традиционном подходе каждый эксплуатационный документ разрабатывают и сопровождают преимущественно как самостоятельный текстовый документ. Такой подход достаточно эффективен для документации небольшого объема на изделия с относительно стабильным составом. Однако при разработке сложных изделий, имеющих множество исполнений и модификаций, значительный объем эксплуатационной документации и длительный жизненный цикл, он может приводить к многократному повторению одинаковой информации в разных документах, увеличению трудоемкости разработки и внесения изменений, а также к риску возникновения противоречий между взаимосвязанными документами.
Эти проблемы становятся особенно существенными, если одни и те же сведения необходимо использовать для разных изделий и их составных частей, формировать документацию с учетом конкретного исполнения или условий эксплуатации изделия, представлять ее в различных формах либо передавать потребителю в виде машиночитаемых данных. В таких случаях процесс разработки документации целесообразно организовывать так, чтобы отдельные фрагменты технической информации могли разрабатываться, проверяться, изменяться и повторно использоваться независимо друг от друга.
Технология модульной разработки предусматривает представление содержания эксплуатационной документации в виде структурированных данных и разделение технических сведений на идентифицированные модули данных и иные информационные объекты. Содержание и взаимосвязи таких объектов пригодны для автоматизированной обработки. Необходимые эксплуатационные документы формируют из соответствующих информационных объектов с учетом их применяемости и установленных правил оформления.
Применение модульной технологии позволяет сократить необоснованное дублирование информации, обеспечить ее повторное использование и согласованное изменение во всех документах, в которых она применяется.
ГОСТ Р 2.620―202Х 
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III
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
	Единая система конструкторской документации
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Технология модульной разработки
Unified system for design documentation. Operating and maintenance documentation.
Modular development technology



[bookmark: _Toc32093732][bookmark: _Toc32685455][bookmark: _Toc32955794][bookmark: _Toc34473940][bookmark: _Toc34481530][bookmark: _Toc34501969][bookmark: _Toc35089730][bookmark: _Toc35159576][bookmark: _Toc35710806][bookmark: _Toc530058027]Дата введения ― 202Х―ХХ―ХХ 
[bookmark: _Toc445998457][bookmark: _Ref442359981][bookmark: _Ref276487529][bookmark: _Toc200178485][bookmark: _Toc467869759][bookmark: _Toc530058028][bookmark: _Toc38989287][bookmark: _Toc57226907][bookmark: _Ref71644683][bookmark: _Toc76828546][bookmark: _Toc119845365][bookmark: _Toc237865713]Область применения
[bookmark: _Toc445998458]Настоящий стандарт устанавливает основные положения и общие требования, касающиеся применения технологии модульной разработки для разработки эксплуатационной документации на изделия машиностроения.
Допускается применение технологии модульной разработки в соответствии с настоящим стандартом для разработки иной текстовой конструкторской документации.
[bookmark: _Toc467869760][bookmark: _Toc530058029][bookmark: _Toc38989288][bookmark: _Toc57226908][bookmark: _Toc76828547][bookmark: _Toc119845366][bookmark: _Toc237865714]Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 
[bookmark: _Hlk230720777]ГОСТ Р 2.005  Единая система конструкторской документации. Термины и определения
ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения
ГОСТ Р 2.503 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений
ГОСТ Р 2.504  Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Правила внесения изменений
ГОСТ Р 2.511 Единая система конструкторской документации. Правила передачи электронных конструкторских документов (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.531 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Виды преобразований
ГОСТ Р 2.601  Единая система конструкторской документации. Эксплуатационная документация. Основные положения (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.603 Единая система конструкторской документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.610  Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов (проект, окончательная редакция, вводится в действие одновременно)
ГОСТ Р 2.621 Единая система конструкторской документации. Электронная эксплуатационная документация. Формат данных
ГОСТ Р 2.820 Единая система конструкторской документации. Нормативно-справочная информация. Основные положения
ГОСТ Р 53392 Интегрированная логистическая поддержка. Анализ логистической поддержки. Основные положения
ГОСТ Р 54088 Интегрированная логистическая поддержка. Эксплуатационная и ремонтная документация в форме интерактивных электронных технических руководств. Основные положения и общие требования
[bookmark: _Toc467869761][bookmark: _Toc530058030][bookmark: _Toc38989289][bookmark: _Toc57226909][bookmark: _Toc76828548]Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
[bookmark: _Toc119845367][bookmark: _Toc237865715]Термины, определения и сокращения
[bookmark: OLE_LINK125][bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: _Toc530058032]В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 2.005, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1
модуль данных, МД: Совокупность взаимосвязанных технических сведений об изделии, относящихся к определенной тематике и не допускающих дальнейшего их дробления на составные части.
[ГОСТ Р 2.005–2023, статья 63]
3.1.2
информационный набор, ИН: Идентифицированная совокупность информационных объектов, содержащих сведения об изделии и отобранных с какой-либо целью или по какому-либо признаку (совокупности признаков). 
[ГОСТ Р 2.005–2023, статья 62]
3.1.3 информационный набор для формирования эксплуатационного документа, ИН ЭД: Информационный набор, созданный с целью формирования содержательной части эксплуатационного документа или его части.
3.1.4 общая база данных эксплуатационной документации, ОБДЭ:  Автоматизированная система, предназначенная для хранения и управления информационными объектами, используемыми при разработке эксплуатационных документов.
Примечания 
1 Информационными объектами, хранящимися в общей базе данных эксплуатационной документации, являются модули данных, иллюстрации, электронные модели, аудио- и видеофрагменты, а также другие объекты, из которых формируется содержание эксплуатационных документов.
2 Общая база данных эксплуатационной документации представляет собой разновидность автоматизированной системы управления конструкторско-технологическими данными об изделии.
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
	ЕСКД
	
	Единая система конструкторской документации;

	ИН
	
	информационный набор;

	ИН ЭД
	
	информационный набор для формирования эксплуатационного документа;

	ИО
	
	информационный объект;

	МД
	
	модуль данных;

	ОБДЭ
	
	общая база данных эксплуатационной документации;

	СЧ
	
	составная часть;

	[bookmark: _Toc38885089][bookmark: _Toc38885090][bookmark: _Toc38885091][bookmark: _Toc38885092][bookmark: _Toc38885093][bookmark: _Toc38885094][bookmark: _Toc38885095][bookmark: _Toc38885096][bookmark: _Toc38885097]ЭД
	
	эксплуатационный документ.


[bookmark: _Toc237865716][bookmark: _Toc76828549][bookmark: _Toc119845368][bookmark: _Toc530058033][bookmark: _Toc38989290][bookmark: _Toc57226910]Основные положения
4.1 При модульной разработке содержательную часть ЭД формируют в виде одного или нескольких ИН ЭД, включающих МД и связанные с ними иные ИО (графические иллюстрации, электронные модели, интерактивные иллюстрации,  мультимедийные фрагменты и т. п.).
Примечание – МД и иные ИО, используемые в составе ЭД, не образуют самостоятельных видов ЭД. Вид, обозначение, наименование и комплектность ЭД устанавливают в соответствии с ГОСТ Р 2.601 и другими применяемыми стандартами ЕСКД.
4.2 Решение о применении технологии модульной разработки принимает организация-разработчик эксплуатационной документации (далее – документации) с учетом требований технического задания, договора и иных документов, устанавливающих требования к разработке и поставке документации.
Примечания
1 Применение электронной формы представления документации само по себе не требует применения технологии модульной разработки.
2 При выполнении ЭД в формате данных по ГОСТ Р 2.621 применяют технологию модульной разработки с учетом требований настоящего стандарта.
4.3 Применять технологию модульной разработки документации целесообразно при выполнении одного или нескольких следующих условий:
· документация включает значительный объем сложно структурированной информации, изложенной с использованием текстовых, графических, мультимедийных и (или) интерактивных средств;
· содержание документации зависит от конкретного исполнения изделия (варианта, модификации и т. п.), условий его эксплуатации, уровня технического обслуживания или иных различающихся для разных потребителей признаков;
· одинаковую информацию предполагается использовать в нескольких ЭД или применительно к нескольким изделиям и (или) их СЧ;
· документацию потребителю поставляют в нескольких формах представления (в бумажной или в электронной по ГОСТ Р 2.051), которые должны однозначно соответствовать друг другу;
· сведения из эксплуатационной документации требуется поставлять потребителю в виде структурированных машиночитаемых данных; 
· документацию предполагается использовать в составе интерактивного электронного технического руководства по ГОСТ Р 54088.
4.4 Разработка документации по модульной технологии включает следующие основные этапы (рисунок 1):
- установление единых правил модульной разработки для проекта (далее – правила проекта) в соответствии с разделом 5; 
- определение состава разрабатываемых ЭД и исходных данных для их разработки в соответствии с ГОСТ Р 2.601;
- определение состава необходимых ИН ЭД, МД и иных ИО, а также взаимосвязей между ними в соответствии с разделом 6;
- разработка, проверка и изменение запланированных ИН ЭД, МД и иных ИО в соответствии с разделом 7;
- формирование, проверка, утверждение ЭД, удовлетворяющих требованиям конкретного потребителя, в соответствии с разделом 8;
- поставка ЭД потребителю и их сопровождение, включая управление изменениями в соответствии с разделом 8.
Допускается уточнять состав и порядок следования этапов при условии соблюдения требований настоящего стандарта.
[image: ]
Рисунок 1 – Основные этапы модульной разработки документации
4.5 При модульной разработке содержание ЭД представляют в виде структурированных данных, организованных в соответствии с установленной моделью данных. Модель данных определяет состав и назначение элементов данных, их взаимосвязи и правила представления, обеспечивающие автоматизированную обработку информации.
Содержание ЭД разделяют на идентифицированные МД и иные ИО. Их виды, структура и правила идентификации определяются применяемым форматом данных.
В общем случае применяют формат данных по ГОСТ Р 2.621. Допускается применять иной формат данных, если он обеспечивает выполнение требований настоящего стандарта и требований, установленных для проекта.
4.6 Для формирования необходимых частей, книг, разделов документа МД группируют с использованием ИН ЭД (рисунок 2). ИН ЭД должен однозначно определять состав входящих в него МД и связанных с ними иных ИО, взаимосвязи между ними и, при необходимости, порядок следования МД.
Примечание – При применении формата данных по ГОСТ Р 2.621 в качестве ИН ЭД используется модуль публикации.


Рисунок 2 – Схема формирования содержания ЭД при модульной разработке 
4.7 При модульной разработке содержание ЭД следует отделять от его оформления настолько, насколько это допускает используемый формат данных.
При формировании ЭД, соответствующего требованиям конкретного потребителя, к соответствующему ИН ЭД применяют установленный набор правил оформления. Как правило, оформление документа выполняется автоматизировано с использованием применяемых программных средств.
4.8 При модульной разработке документации применяют следующие основные виды программных средств:
- ОБДЭ;
- системы автоматизированной разработки ЭД;
- средства разработки текстовых и графических документов (текстовые и табличные редакторы, графические редакторы, редакторы мультимедиа и т. п.).
Минимальный набор функции ОБДЭ должен обеспечивать выполнение требований разделов 7 и 8.
[bookmark: _Toc202102817][bookmark: _Toc237865717]Правила проекта
5.1 Для проекта устанавливают единые правила модульной разработки, обязательные для всех участников работ. Правила устанавливают в стандарте организации, техническом задании или ином документе проекта.
5.2 Правила проекта должны конкретизировать положения настоящего стандарта применительно к особенностям изделия, составу документации, применяемым форматам данных, программным средствам и особенностям организации работ.
Правила проекта не должны противоречить обязательным требованиям настоящего стандарта.
5.3 Правила проекта должны устанавливать:
- применяемые требования и выбранные варианты их реализации;
- правила структурирования ЭД и выделения МД;
- правила разработки, идентификации, управления версиями, статусами, применяемостью и взаимосвязями между ИО;
- правила формирования, проверки и утверждения ИН ЭД;
- правила формирования и оформления ЭД;
- правила управления изменениями ЭД до и после их поставки потребителям;
- при необходимости — правила совместной разработки, обмена данными  и информационной безопасности.
Основные группы правил и рекомендации по их содержанию приведены в приложении А.
5.4 Правила проекта формируют на основе требований применяемых национальных, межгосударственных и иных документов по стандартизации. Если применяемым стандартом предусмотрено несколько допустимых вариантов выполнения документации, правила проекта должны устанавливать вариант, применяемый в конкретном проекте.
Допускается использовать положения международных спецификаций и других документов, регламентирующих модульную разработку технической документации, если их применение не приводит к нарушению требований ЕСКД и согласовано в установленном для проекта порядке.
При наличии противоречий между требованиями применяемых документов по стандартизации порядок их разрешения должен быть установлен в правилах проекта.
5.5 Правила проекта должны обеспечивать единообразное применение нормативно-справочной информации согласно ГОСТ Р 2.820: идентификаторов, классификаторов, кодов, терминологии, предупреждений и т. п.
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6.1 Состав необходимых МД для конкретного ЭД выбирают исходя из:
- идентификации изделия и его СЧ, информация о которых должна быть изложена в документе;
- требований к содержанию ЭД в соответствии с применяемыми документами по стандартизации;
- информации о вариантах изделия и его СЧ, а также об условиях эксплуатации, которые должны быть учтены в документе (условия применяемости).
6.2 Как правило, структуру изделия, принятую для разработки ЭД, формируют на основе конструкторской структуры изделия, уточненной с учетом результатов анализа логистической поддержки (по ГОСТ Р 53392), если такой анализ выполнялся. 
При структурно-кодовом способе структурирования ЭД применяют систему нумерации и кодирования в соответствии с ГОСТ Р 2.601.
6.3 Технические сведения, которые должны быть включены в ЭД, разбивают на МД с учетом их отнесения к изделию в целом или отдельным СЧ, тематической целостности, применяемости, возможности независимой разработки и изменения, предполагаемого повторного использования и требований применяемого формата данных.
Границы МД могут не совпадать с границами структурных элементов ЭД. Один раздел ЭД может быть представлен несколькими МД, а один МД — применяться в нескольких структурных элементах или ЭД.
6.4 При модульной разработке не допускается необоснованное дублирование одних и тех же сведений в разных МД и иных ИО. Информацию, предназначенную для повторного применения, следует представлять в одном МД или ИО, а в других объектах устанавливать на нее ссылки.
6.5 Иллюстрации, электронные модели, аудио-, видео- и другие данные выделяют в самостоятельные ИО, если требуется их независимое управление, изменение, повторное применение или передача.
6.6 МД группируют в ИН ЭД в соответствии с составом и структурой формируемого ЭД или его структурно обособленной части. Как минимум, для каждого ЭД создают один ИН ЭД.
Примечание – Содержание ИН ЭД, соответствующего документу, в виде ссылок на планируемые к разработке МД, представленное в странично-ориентированной форме, может рассматриваться как план-проспект этого документа. 
6.7 Достаточность запланированного состава и наполнения ИН ЭД проверяют путем их сопоставления с установленными требованиями к содержанию документа.
6.8 Все запланированные к разработке МД (независимо от их принадлежности к отдельным ЭД) приводят в документе «Перечень требуемых МД», который используют для планирования и контроля выполнения работ в проекте.  
В перечень допускается включать сведения о МД и иных ИО либо вести отдельные связанные перечни.
Рекомендации по содержанию «Перечня требуемых МД» приведены в приложении Б.
[bookmark: _Toc237865719]Общие требования к разработке, проверке и изменению модулей данных и информационных наборов
7.1 МД и иные ИО разрабатывают в соответствии с требованиями к содержанию соответствующего ЭД, правилами проекта и требованиями применяемого формата данных.
Требования к реквизитной части МД, а также правила идентификации МД и иных ИО и идентификации их версий устанавливают в правилах проекта в соответствии с требованиями применяемого формата данных и с учетом возможностей применяемых программных средств. 
7.2 Иллюстрации, электронные модели, аудио-, видео- и другие материалы разрабатывают в соответствии с требованиями применяемых стандартов ЕСКД и правилами проекта. При выполнении в виде самостоятельных ИО они должны иметь уникальный идентификатор и версию.  
7.3 Содержание каждого МД должно быть достаточным для однозначного понимания представленной в нем информации совместно с ИО, на которые в нем установлены ссылки, а также указанной для него применяемости.
Не допускается устанавливать в МД ссылки, которые при указанной применяемости могут приводить к неоднозначному выбору информации.
7.4 Все разработанные ИН ЭД, МД и иные ИО (или их новые версии) должны проходить проверку в соответствии с правилами, установленными в проекте.
При проверке МД и иных ИО контролируют полноту, содержание и способ изложения информации, задание применяемости. Дополнительно при проверке МД контролируют целостность ссылок на другие МД и ИО, их статусы. Все ссылочные ИО должны иметь статус, допускающий их применение по назначению, или проверяться совместно с МД, который на них ссылается.
При проверке ИН ЭД контролируют полноту его состава, целостность ссылок на МД, применяемость и статусы ссылочных МД. Все ссылочные МД должны иметь статус, допускающий их применение по назначению, или проверяться совместно с ИН ЭД, который на них ссылается.
7.5 Состав и способ выполнения проверок (автоматизировано или вручную) устанавливают в правилах проекта. 
В результате успешной проверки МД, иные ИО и ИН ЭД получают установленный статус, допускающий их применение по назначению. Виды статусов и правила их изменения устанавливают в правилах проекта.
7.6 Учет всех разработанных версий ИН ЭД, МД и иных ИО, ссылок между ними, а также их статусов выполняют средствами ОБДЭ. 
7.7 Внесение изменений в ИН ЭД, МД и иные ИО, обладающие статусом, допускающим их применение по назначению, выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.504.
При внесении изменений в объекты ОБДЭ проводят анализ влияния изменений на все сформированные ЭД (наборы данных), в которых применяются изменяемые объекты. По результатам анализа определяют ЭД, на которые распространяется изменение, и вносят изменения в соответствующие ЭД. Для остальных ЭД обеспечивают сохранение ранее использованных версий объектов.
Изменение объектов ОБДЭ не должно приводить к неконтролируемому изменению ранее сформированных ЭД.
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8.1 ЭД (его часть, книгу) формируют применяемыми программными средствами в необходимых формах представления, в том числе при необходимости в форме структурированных машиночитаемых данных, на основе соответствующего ИН ЭД, обладающего статусом, разрешающим его применение по назначению (для выпуска ЭД). 
8.2 Оформление модульного ЭД, как правило, выполняют автоматизировано с использованием правил оформления, согласованных с конкретным потребителем и описанных в формате, определяемом применяемыми программными средствами.
8.3 Для каждого сформированного ЭД (набора машиночитаемых данных) в ОБДЭ обеспечивают защиту версий ИН ЭД и ИО, информация из которых была включена в этот ЭД, от несанкционированных изменений (удаления).
Это необходимо для обеспечения:
- повторного формирования ЭД (набора данных) в том виде, в котором он был утвержден (поставлен потребителю);
- внесения изменений и подготовки бюллетеней для обновления ЭД, находящихся у потребителя.
8.4 В ОБДЭ фиксируют дату формирования каждого ЭД или набора машиночитаемых данных, использованную для этого версию ИН ЭД, правила применяемости, по которым были отобраны данные, а также набор правил оформления. 
При необходимости рекомендуется сохранять информацию о версии программных средств, использованных для формирования ЭД (набора данных), если она может повлиять на воспроизводимость результата.  Применяемые программные средства должны позволять повторно формировать один и тот же ЭД без изменения его содержания и обязательных параметров оформления.
8.5 Сформированный ЭД (набор данных) подлежит проверке, согласованию и утверждению в  соответствии с общими правилами, установленными в организации для эксплуатационной документации.
При определении объема проверок ЭД, сформированного из ОБДЭ, следует учитывать ранее выполненные проверки содержания использованных ИН ЭД, МД и иных ИО. 
8.6 Учет, хранение и обращение ЭД, сформированного из ОБДЭ, как конструкторского документа осуществляют в соответствии с общими требованиями ЕСКД. 
Утвержденный ЭД подлежит тиражированию и поставке потребителям в соответствии с ГОСТ Р 2.601.
8.7 При необходимости получения альтернативного представления ЭД (например, с другим оформлением) используют исходный ИН ЭД с другими правилами оформления или иными настройками формирования. 
Статус альтернативного представления устанавливают с учетом ГОСТ Р 2.531.
8.8 Внесение изменений в утвержденный ЭД, сформированный из ОБДЭ, выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.503 с учетом следующих особенностей:
- для изменения ЭД (набора данных) вносят изменения в необходимые ИН ЭД, МД и иные ИО согласно 7.7, после чего формируют, проверяют и утверждают новую версию ЭД (набора данных) или новые листы для замены (включения) в ЭД с использованием извещения об изменении;
- не допускается изменять ЭД (набор данных), полученный из ОБДЭ, непосредственным его редактированием.
8.9 Обновление ЭД, находящихся у потребителей, выполняют в соответствии с ГОСТ Р 2.603 на основании извещения об изменении соответствующего конструкторского эксплуатационного документа.
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9.1 При организации совместной модульной разработки документации технические задания или иные документы, их заменяющие, должны предусматривать поставку соисполнителями результатов своей работы в виде совокупности ИН ЭД, МД и иных ИО. Все участники работ должны руководствоваться общими правилами проекта (см. раздел 5).
9.2 Головной исполнитель обеспечивает ведение общего перечня требуемых МД и согласование идентификаторов МД, разрабатываемых соисполнителями. Соисполнители формируют и актуализируют сведения о МД в пределах установленной им области ответственности и передают их головному исполнителю.
В ходе работ перечни требуемых модулей данных могут уточняться по установленной в проекте процедуре.
9.3 Соисполнители должны передавать разработанные ими ИН ЭД, МД и иных ИО  головной организации в формате, установленном техническим заданием, договором или правилами проекта.
9.4 Вместе с передаваемой версией ИН ЭД передают все версии МД, на которые в нем имеются ссылки. Вместе с передаваемой версией МД передают все ИО и версии других МД,  на которые в нем имеются ссылки.
9.5 Обмен данными между участниками работ в виде пакетов электронных документов выполняют по ГОСТ Р 2.511. При работе в рамках общей автоматизированной системы порядок взаимодействия организаций устанавливают в правилах проекта.
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(справочное)
Основные группы правил проекта
Рекомендуемые группы правил модульной разработки и их основное содержание приведены в таблице А.1.
Таблица А.1
	Группа правил
	Основное содержание

	Общие и организационные правила
	- применяемые при разработке документы по стандартизации; 
- состав ЭД; 
- участники работ и распределение ответственности; 
- применяемые ОБДЭ и иные программные средства, правила настройки и интеграции;
- применяемый формат данных для ИО и ИН;
- источники исходных данных и т. п.

	Правила структурирования и модульного деления
	- структура изделия, принятая для разработки эксплуатационной документации;
- способ структурирования ЭД по ГОСТ Р 2.601;
- применение системы нумерации и кодирования;
- тематическое деление ЭД (например, применяемые информационные коды по ГОСТ Р 2.621);
- правила выделения МД;
- применяемые виды и типы МД;
- правила повторного использования информации и т. п.

	Правила формирования ИН ЭД
	- правила формирования ИН ЭД; 
- правила установления взаимосвязей между ИН ЭД, МД и иными ИО; 
- правила описания порядка следования МД в ИН ЭД;
- правила формирования ИН частей, книг и комплекта ЭД; 
- правила контроля полноты ИН ЭД и т. п.

	Правила применяемости и учета вариантов изделия
	- правила кодирования и проверки применяемости; 
- правила учета исполнений, модификаций и конфигураций изделия;
- правила формирования ЭД для заданного варианта или экземпляра изделия (с учетом применяемости);
- правила учета идентификационных данных экземпляра изделия, его исполнения (модификации), конфигурации и внедренных к моменту формирования ЭД изменений и т. п.





Окончание таблицы А.1
	Группа правил
	Основное содержание

	Правила подготовки данных
	- требования к изложению текста;
- применяемая терминология;
- правила использования классификаторов и списков значений, установленных применяемым форматом данных;
- правила выполнения иллюстраций, электронных моделей, мультимедийных объектов и т. п.

	Правила управления данными и контроля целостности
	- правила идентификации ИО; 
- управление версиями и статусами; 
- контроль ссылок; 
- анализ влияния изменений; 
- фиксация и сохранение ИН выпущенных ЭД и т. п.

	Правила обмена данными и совместной разработки
	- требования к синхронизация данных участников проекта; 
- форматы и состав передаваемых данных; 
- правила обмена информацией; 
- критерии приема и отклонения данных и т. п.

	Правила представления ЭД
	- возможные формы представления ЭД; 
- правила оформления; 
- правила формирования странично-ориентированного представления и интерактивного электронного технического руководства; 
- требования к воспроизводимости содержания и т. п.

	Правила информационной безопасности
	- правила разграничения доступа к данным;
- права на данные;
- ограничения распространения; 
- требования к защите и уничтожению информации и т. п.




[bookmark: _Toc237865723]Приложение Б
(рекомендуемое)
Содержание перечня требуемых модулей данных
Б.1 Перечень требуемых модулей данных предназначен для планирования и контроля разработки МД, необходимых для формирования предусмотренных проектом ЭД.
Перечень требуемых МД допускается выполнять в виде самостоятельного документа или совокупности данных в ОБДЭ.
Форму представления перечня, состав дополнительных сведений и порядок его ведения устанавливают в правилах проекта.
Б.2 В перечень требуемых МД рекомендуется включать следующие сведения:
- идентификатор МД или его планируемый идентификатор;
- наименование МД;
- вид, тип или иная характеристика назначения МД, установленная применяемым форматом данных;
- идентификатор элемента структуры изделия, к которому относится содержащаяся в МД информация, при наличии;
- тема, вид информации или иной признак, характеризующий содержание МД;
- планируемая применяемость МД;
- ЭД, части, книги или ИН ЭД, в которых предполагается применение МД;
- организация, подразделение или иное лицо, ответственное за разработку МД;
- планируемый срок разработки МД;
- примечания и иные сведения, необходимые для планирования и контроля работ.
Б.3 Если один МД предполагается применять в нескольких ЭД, сведения о таком МД рекомендуется приводить в перечне однократно с указанием всех известных случаев его предполагаемого применения.
Если применяемость МД различается в зависимости от ЭД или варианта изделия, соответствующие сведения должны позволять однозначно установить условия каждого случая применения.
Б.4 В перечень требуемых МД допускается включать сведения об ИО, разработка которых планируется совместно с МД, либо вести отдельный связанный перечень ИО.
Б.5 Перечень требуемых МД используют при согласовании между соисполнителями состава работ и правил идентификации МД.
Б.6 Перечень требуемых МД актуализируют в процессе разработки документации с учетом изменения состава ЭД, структуры изделия, применяемости и иных сведений.
Изменение перечня требуемых МД само по себе не является изменением выпущенного ЭД.
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