СВОДКА ОТЗЫВОВ
полученных при голосовании по проекту ГОСТ Р 3.103–202Х «ЕСТД. Основные надписи» (тема ПНС 1.0.482-1.122.26)

	№ п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование
организации (номер письма, дата)
	Замечание,
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	К проекту стандарта в целом
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1251/26 от 12.08.2026
	Замечание, предложение и предлагаемая редакция:
Термин «Организация-разработчик» не является стандартизированным термином, необходимо ввести соответствующую терминологическую статью в раздел 3:
Организация-разработчик: юридическое или физическое лицо, осуществляющее разработку ТД или комплекта ТД
Обоснование предлагаемой редакции:
Требования подраздела 3.9 ГОСТ 1.5-2001 и пункта 3.7 ГОСТ Р 1.5-2019
	Принято к сведению.
Организация-разработчик упоминается в документе один раз в таблице 1, как содержание (название) графы 1, аналогично действующему стандарту по ЕСКД ГОСТ Р 2.104–2023. Более того в следующей графе таблицы 1 «Порядок заполнения графы» приведены пояснения к ее заполнению: «Наименование организации, разработавшей (выпустившей) ТД или комплект ТД. Допускается указывать код организации по ОК 007 (при условии применения классификатора в организации), краткое наименование организации и (или) логотип». Вводить терминологическую статью нет необходимости 

	1. 
	Раздел 5
	Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1251/26 от 12.08.2026
	Замечание, предложение:
Таблицу 1 (ее первую часть) разместить на листе непосредственно после пункта 5.5 или на следующем листе

	Принято.
Исправлено в редакции

	1. 
	Пункт 5.5, Таблица 1, графы 9-11
	АО «КБП»

	Замечание, предложение:
Необходимо указать, что данные графы заполняются только в документах, которые предназначены для описания данных только одной операции ТП
Предлагаемая редакция:
Графу следует заполнять в документах, которые предназначены для описания данных только одной операции ТП
Обоснование предлагаемой редакции:
Недопустимо вменять организациям разрабатывать стандарты, чтобы прописывать очевидные требования
	Принято. 
В уточненной редакции


	1. 
	Пункт 5.5, Таблица 1, графа 16-20
	АО «КБП»

	Замечание, предложение:
Требование по обязательности заполнения данной графы и блока в целом противоречит ГОСТ Р 3.301 п.4.13 ссылающегося на ГОСТ Р 2.504 п.5.16 + Приложение А Пояснения к пунктам стандарта 
Предлагаемая редакция:
Для странично-ориентированных документов, выпущенных в АС УДИ рекомендуется не заполнять 
Обоснование предлагаемой редакции:
Приведение в соответствие ГОСТ Р 3.301 п.4.13 и ГОСТ Р 2.504 п.5.16
	Принято.
Добавлена сноска 3, общая для всего блока, поясняющая правила заполнения граф для документов в АС УДИ.
Формулировки порядка заполнения граф 16-18 приведен в соответствие с ГОСТ Р 2.104

	1. 
	Пункт5.5, Таблица 1, графа 17
	АО «КБП»

	Замечание, предложение:
Данная графа не может быть заполнена в ТДЭ формируемых в АС УДИ и САРР-системах, за исключением ТДЭ, которые формируется в текстовых редакторах.
Предлагаемая редакция:
Для ТДЭ и странично-ориентированных документов, выпущенных в АС УДИ рекомендуется не заполнять
Обоснование предлагаемой редакции:
Если подлинник является электронным документом, изменения вносятся в новую версию документа, замены листов в этом случае быть не может. Аналогичная ситуация со станично-ориентированными документами, формируемыми в АС УДИ
	

	1. 
	Пункт 5.5, Таблица 1, графа 18
	АО «КБП»

	Замечание, предложение:
Требование по обязательности заполнения данной графы и блока в целом противоречит ГОСТ Р 3.301 п.4.13 ссылающегося на ГОСТ Р 2.504 п.5.16 + Приложение А Пояснения к пунктам стандарта
2. В АС УДИ не создаются версии ТДЭ.
Предлагаемая редакция:
Обозначение извещения об изменении, на основании которого внесено изменение в ТДБ или создана новая версия ТДЭ.
Для странично-ориентированных документов, выпущенных в АС УДИ рекомендуется не заполнять
Обоснование предлагаемой редакции:
1. Приведение в соответствие ГОСТ Р 3.301 п.4.13 и ГОСТ Р 2.504 п.5.16
2. На серийные ТП разрабатываются комплекты ТД, состоящие из разных видов документов со сквозной нумерацией внутри комплекта. В АС УДИ ТДЭ собираются в единый комплект и представляют собой странично-ориентированные документы, которые формируются на основе данных ЭМТП. По факту в АС УДИ не создается версия ТДЭ, а создается версия ЭМТП. А уже после внесения изменений в новую версию ЭМТП формируется новый комплект документов, который может отличаться в т.ч. по составу ТДЭ. При этом если введется новый документ (например, ОК, т.к. введется новая операция в ТП), то опять будет неопределенность как заполнять в этом случае данную графу
	

	1. 
	Пункт 5.5, Таблица 1, графа 24
	АО «КБП»

	Замечание, предложение:
Данное требование по порядку заполнения графы применимо только к ТДБ.
Если подлинник является электронным документом, изменения вносятся в новую версию документа, которая становиться подлинником. При этом инвентарный номер остается прежним.
Необходимо отразить это в настоящем стандарте, не ссылаясь на 1).
	Принято.
Добавлена сноска 4, разъясняющая правила заполнения с учетом того, что также написано про электронные документы в новой редакции ГОСТ Р 2.111 (выпуск новой версии в АС УДИ не является перевыпуском подлинника)


	1. 
	Пункт 5.5, Таблица 1, графа 35
	АО «КБП»

	Замечание, предложение:
Непонятно какие идентификационные данные необходимо выводить.
Отсутствуют условия заполнения.
Необходимо ввести в ГОСТ примеры вывода идентификатора источника по каждому перечисленному объекту: базе данных, информационной системе и (или) файле, из которых получено данное представление ТД, а также прописать условия заполнения, не ссылаясь на 1).
	Принято.
Добавлена с сноска 5 с правилами заполнения и примерами

	1. 
	Пункт 5.5, Таблица 1, графа 36
	АО «КБП»

	Замечание, предложение:
В АС УДИ у странично-ориентированных документов нет версий Предлагаемая редакция:
1. Для ТДЭ заменить «» на «»
2. В порядок заполнения графы добавить фразу: 
Для странично-ориентированных документов, выпущенных в АС УДИ рекомендуется не заполнять.
Обоснование предлагаемой редакции:
На серийные ТП разрабатываются комплекты ТД, состоящие из разных видов документов со сквозной нумерацией. В АС УДИ ТДЭ собираются в единый комплект и представляют собой странично-ориентированные документы, которые формируются на основе данных ЭМТП. По факту в АС УДИ не создается версия ТДЭ, а создается версия ЭМТП
	Принято частично.
В замечании идет речь о производных странично-ориентированных документах, полученных из электронной модели (ЭМТП) согласно ГОСТ Р 2.531. Исходная модель (ЭМТП) обязательно имеет какую-то версию (наличие версий – это основа управления изменениями в АС УДИ). Производный документ (или альтернативное представление) по факту всегда имеет одну версию (его не изменяют после формирования из исходного документа).  Эта версия неинтересна. Но для пользователей производного документа (или альтернативного представления) важна информация о том, какая версия исходного документа (ИН) была использована для его создания. 
Внесены корректировки в описание граф 35 и 36  - они заполняются совместно для идентификации исходного документа (или модели) 

	1. 
	Пункт 5.5, Таблица 1. сноска 3
	АО «КБП»

	Замечание, предложение:
Для сноски 3) необходимо конкретизировать на какие документы распространятся: бумажные и/или электронные, а лучше вообще исключить данное требование
Предлагаемая редакция:
-
Обоснование предлагаемой редакции:
1. Противоречит ГОСТ Р 3.301 п.4.13 ссылающегося на ГОСТ Р 2.504 п.5.16
2. Требование о том, что в блоке изменений обязательно должны содержаться сведения о первом и последнем изменениях выполнимы только для бумажных документов. В настоящее время в АС УДИ нет функционала, который обеспечить выполнение данного требования.
3. Непонятно в чем практическая необходимость данного требования. Кому это нужно?
	Принято частично.
Сноска скорректирована с исключением лишней информации
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