СВОДКА ОТЗЫВОВ
к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.620 «ЕСКД. Эксплуатационная документация. Технология модульной разработки» (тема ПНС 1.0.482-1.100.25)
Проект в целом
	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	1. 
	По проекту в целом
	АО «ЦНИИМФ», 
№ УПР-1287 от 05.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	2. 
	По проекту в целом
	ЗАО «Си Проект», 
№ 103/11 от 10.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	3. 
	По проекту в целом
	ПАО «РКК «Энергия», 
№ 251-7/290 от 11.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	4. 
	По проекту в целом
	АО «НЦВ Миль и Камов», 
№ 07-01/19455 от 15.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	5. 
	По проекту в целом
	АО «Адмиралтейские верфи», 
№ 480/1283 от 19.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	6. 
	По проекту в целом
	АО «НПК «КБМ», 
№ 114/14374 от 19.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	7. 
	По проекту в целом
	АО «Коломенский завод», 
№ 504/1459 от 23.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	8. 
	По проекту в целом
	АО «Системы управления», 
№ БФ-1111 от 23.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	9. 
	По проекту в целом
	ООО «КСК-Инжиниринг», 
№ ИЦ-990/26 от 24.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	10. 
	По проекту в целом
	АО «У-УАЗ», письмо АО «Вертолеты России» по эл. почте от 24.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	11. 
	По проекту в целом
	ФГКП «ВНИИА», 
№ 8-028-12/21872 от 29.06.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	12. 
	По проекту в целом
	НИЦ «Курчатовский институт», по эл. почте от 03.07.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	13. 
	По проекту в целом
	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
№ 195-35/46058 от 03.07.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	14. 
	По проекту в целом
	АО «Туполев», 
№ Исх-20117-40.02 от 09.07.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	15. 
	По проекту в целом
	АО «Северное ПКБ», 
№ 65-05/5665 от 14.07.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	16. 
	По проекту в целом
	АО «ВПК «НПО машиностроения», 
№ 131/288 от 14.07.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	17. 
	По проекту в целом
	АО «ПО «УОМЗ», 
№ 237/120 от 15.07.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	18. 
	По проекту в целом
	ПАО «ОДК-УМПО», 
№ 18-08-91/26  от 15.07.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	19. [bookmark: _Hlk235000620]
	По проекту в целом
	46 ЦНИИ МО РФ, 
№ 46/2197 от 10.07.2026
	Замечаний и предложений нет
	Принято

	20. 
	Содержание
	АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
№ 5702/65 от 26.06.2026
ООО «ТМХ-Электротех»,
письмо ГК ТМХ 
№ 4127-ТМХ от 13.07.2026
	Замечание, предложение:
Отсутствует структурный элемент «Библиография».

Предлагаемая редакция:

Обоснование:
Есть раздел в тексте проекта
	Принято.
Элемент исключен из проекта

	21. 
	Содержание
	АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
№ 5702/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
Структурный элемент «Приложение А (справочное) Краткое описание правил модульной разработки документации» унифицировать с наименованием приложения по тексту.

Предлагаемая редакция:

Обоснование:

	Принято.
Содержание уточнено в соответствии с заголовками в доработанном проекте


[bookmark: _Hlk234232913]1 Область применения
	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	22. 
	1
	ФГБУ «ВНИИПО МЧС России», 
№ ИВ-117-13-5-2645 от 01.07.2026
	Замечание, предложение:
Стандарт ограничен «изделиями всех отраслей машиностроения», что исключает его применение для сложных электромеханических комплексов и инфраструктурных объектов (например, систем ЖАТ, тяговых подстанций), где модульная технология востребована. Изложить первый абзац в предлагаемой редакции.

Предлагаемая редакция:
«Настоящий стандарт устанавливает основные положения, касающиеся технологии модульной разработки эксплуатационной документации изделий всех отраслей машиностроения, а также иных технических объектов и систем, для которых разрабатывается эксплуатационная документация по согласованию с заказчиком».

Обоснование:
В железнодорожной технике значительная доля эксплуатационной документации создаётся на системы и комплексы, не являющиеся «изделиями» по ГОСТ 2.101 (например, программно-аппаратные средства, инфраструктурные объекты). Предлагаемая редакция легализует применение стандарта для этих объектов без разработки отдельного документа
	Отклонено.
Предлагаемая редакция порождает больше проблем, поскольку не ясно, что входит в множество «иных технических объектов и систем, для которых разрабатывается эксплуатационная документация по согласованию с заказчиком».
Кроме того, упомянутая железнодорожная техника является отраслью транспортного машиностроения. Также обращаем Ваше внимание, что стандарт распространяется в том числе на комплексы и системы, относимые к изделиям по ГОСТ Р 2.101.
ТК 482 обладает компетенциями в области машиностроения. Если технические комитеты по стандартизации в других отраслях посчитают возможным распространение данного стандарта «как есть» на их объекты (не относящиеся к изделиям по ГОСТ Р 2.101), то это можно сделать по запросу соответствующего ТК в виде изменения. Делать это без запроса и согласования с профильными ТК считаем неправильным

	23. 
	1
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Не определено, является ли применение технологии модульной разработки обязательным при разработке электронной эксплуатационной документации по ГОСТ Р 2.621. 

Предлагаемая редакция:
Уточнить область применения и взаимосвязь с ГОСТ Р 2.621.

Обоснование:

	Принято частично.

В 4.2 уточнена взаимосвязь стандартов: применение электронной формы представления само по себе не требует применения технологии модульной разработки; при выполнении ЭД в формате данных по ГОСТ Р 2.621 применяют технологию модульной разработки с учетом ГОСТ Р 2.620. Таким образом, ГОСТ Р 2.621 устанавливает один из форматов данных для реализации модульной разработки ЭД.


2 Нормативные ссылки
	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	24. 
	2
	АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
№ 5702/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
Исключить нормативную ссылку на ГОСТ 7.67.

Предлагаемая редакция:

Обоснование:
Отсутствует ссылка на стандарт по тексту проекта
	Принято.


3 Термины, определения и сокращения
	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	25. 
	3
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
В связи с тем, что из проекта ГОСТ Р 2.601-20ХХ исключили определения терминов «Модуль данных», «Объединённая база данных ЭД», которые ранее были в ГОСТ Р 2.601-2019, а в проекте ГОСТ Р 2.620-20ХХ отсутствует определение термина «Модуль данных» и ввели иное определение термина «Объединённая база данных ЭД» внесена неоднозначность.

Предлагаемая редакция:
1) Ввести определение термина «Модуль данных» в проект ГОСТ Р 2.620-20ХХ. 
2) Предлагается другое определение: «Объединённой базы данных ЭД – Автоматизированная система хранения и управления объектами информации, для создания технической документации в рамках проекта, позволяющая по запросу получить конкретный электронный или бумажный эксплуатационный документ». 
3) Добавить определение «Объект информации ОБДЭ» или «Информационный объект ОБДЭ – модуль данных или ему подобный объект, представленный в форме необходимой для хранения, управления, обмена в ОБДЭ».

	Принято частично.
1) Термин «Модуль данных» – статья 63 ГОСТ Р 2.005, на который дана ссылка 
2) Определение ОБДЭ включено (в редакции, согласованной с действующими военными стандартами).
3) В доработанной редакции использованы термины информационный объект и информационный набор из ГОСТ Р 2.005 (статьи 61 и 62). При этом введено понятие ИН ЭД, определенное в разделе 3 для целей модульной разработки ЭД.

Понятие ИН ЭД решено использовать вместо понятия «модуль публикации» для того, чтобы отделить саму модульную разработку (которую можно реализовать разными способами) от  терминологии конкретной реализации на основе формата данных ГОСТ Р 2.621

	26. 
	3.1.1
	ФГБУ «ВНИИПО МЧС России», 
№ ИВ-117-13-5-2645 от 01.07.2026
	Замечание, предложение:
Определение допускает неоднозначное толкование: не указано, что ОБДЭ должна обеспечивать версионность модулей и хранение всей истории изменений. Это критично для эксплуатации, где актуальная информация должна быть четко идентифицирована.

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk234495130]Дополнить определение после слов «…модулями данных, входящими в состав эксплуатационной документации на изделие» фразой: «…, с обеспечением версионного учёта, хранения полной истории изменений и возможности получения актуальной версии любого модуля на заданную дату».

Обоснование:
Без явного требования к версионности при эксплуатации железнодорожной техники (срок службы до 40 лет) невозможно установить, какая именно версия документа действовала на момент проведения конкретного ремонта. Это увеличивает риски ошибок персонала
	Принято частично.
Определение должно содержать только существенные признаки, а не перечислять все функции ОБДЭ (они закрываются понятием «управление»)
Кроме того, перед нами стоит задача соответствовать определению ОБДЭ в военных стандартах (0002-606)

Требования, обеспечивающие управление версиями и воспроизводимость документации, установлены в 7.1, 7.6, 7.7, 8.3 и 8.4. Подробные требования к функциям ОБДЭ предполагается установить в отдельном стандарте.

	27. 
	3.1.2
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Термин «общий информационный репозиторий» недостаточно формализован. Неясно отличие от ОБДЭ. Уточнить термин «общий информационный репозиторий». 

	Принято к сведению.
Понятие исключено.

При необходимости, будет определено в запланированном стандарте на ОБДЭ

	28. 
	3.1.3
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Модуль публикации определен как специализированный модуль данных, однако далее по тексту МП рассматривается как самостоятельный объект, отдельный от МД. Не ясно почему выделяется именно модуль публикации. В технологии разработки ЭД по S1000D имеются и другие модули данных такие как информационные модули, управляющие (служебные и системные), модули перекрёстных ссылок применимости. Все они отличаются друг от друга xml- схемой. Все эти модули данных, в том числе МП, взаимоувязаны между собой. Поэтому выделять из модулей данных только МП – вводить в заблуждение о технологии модульной разработки. Уточнить статус МП относительно МД. Описать и другие модули данных. 

	Принято к сведению.
Текст доработан по замечанию, а также с целью отделения самой технологии модульной разработки от конкретного способа реализации  - по ГОСТ Р 2.621
МП теперь упоминается только применительно к формату 2.621 (как пример реализации ИН ЭД в этом формате).


4 Общие положения
	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	29. 
	4.3, 
последний абзац списка
	ФГБУ «ВНИИПО МЧС России», 
№ ИВ-117-13-5-2645 от 01.07.2026
	Замечание, предложение:
В качестве критерия применения модульной разработки указана «разработка документации в виде ИЭТР». Однако для железнодорожной отрасли целесообразность модульной технологии определяется также обязанностью поставщика передавать эксплуатационную документацию в электронном структурированном виде по требованиям ОАО «РЖД» (стандарты СТО РЖД). Этот важнейший фактор отсутствует.

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk234495895]Дополнить перечень условий пунктом: «– документация поставляется в составе контракта, предусматривающего передачу структурированных электронных данных по требованиям заказчика (в том числе с использованием интегрированных логистических систем)».

Обоснование:
На железнодорожном транспорте действуют строгие правила предоставления электронной эксплуатационной документации для систем управления жизненным циклом (АСУ ИЛП). Отсутствие этого условия в стандарте делает его формально неприменимым для выполнения обязательных контрактных требований
	Принято.
С уточнением предлагаемой редакции.
В 4.3 появилась передача структурированных машиночитаемых данных.

	30. 
	4.5
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Отсутствует этап сопровождения и актуализации ОБДЭ после поставки документации. 

Предлагаемая редакция:
Дополнить перечень этапов жизненным циклом данных после ввода изделия в эксплуатацию.

Обоснование: 
Этапы работы должны охватывать полный жизненный цикл ЭД
	Принято. 
Этап поставки и сопровождения ЭД, включая управление изменениями, включен в 4.4. Требования, обеспечивающие сопровождение модульной документации и сохранение использованных версий объектов, установлены также в 7.7 и 8.3–8.9.

	31. 
	4.6
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Введено разделение содержания и оформления, однако не определено, каким образом обеспечивается идентичность результатов формирования документов разными программными средствами. 

Предлагаемая редакция:
Установить требования к обеспечению идентичности при воспроизводимости представления документов.

Обоснование: 
	Принято. 
В 8.3 и 8.4 установлены требования к сохранению данных, использованных при формировании ЭД, и параметров его формирования. Программные средства должны обеспечивать повторное формирование одного ЭД без изменения его содержания и обязательных параметров оформления.

	32. 
	4.6 и 4.9, 
рисунок 2
	ФГБУ «ВНИИПО МЧС России», 
№ ИВ-117-13-5-2645 от 01.07.2026
	Замечание, предложение:
На схеме (рисунок 2) не указаны проверка целостности ссылок и контроль применяемости модулей перед формированием документа. В железнодорожной технике часты модификации (исполнения), и ошибка в ссылке может привести к формированию неверного руководства по эксплуатации.

Предлагаемая редакция:
Дополнить рисунок 2 этапом между «ОБДЭ» и «Сформированный ЭД» — блоком «Проверка целостности ссылок и применяемости модулей». 

[bookmark: _Hlk234496819]Либо в тексте п. 4.6 добавить абзац: «Перед формированием документа выполняется автоматизированная проверка наличия всех ссылочных МД и их применяемости к конкретному исполнению изделия».

Обоснование:
На железнодорожном транспорте действуют строгие правила предоставления электронной эксплуатационной документации для систем управления жизненным циклом (АСУ ИЛП). Отсутствие этого условия в стандарте делает его формально неприменимым для выполнения обязательных контрактных требований
	Принято.
с уточнением предлагаемой редакции. Требования к контролю целостности ссылок, применяемости и статусов ссылочных объектов установлены в 7.4. Рисунок 1 доработан в соответствии с уточненной последовательностью этапов по 4.4.

	33. 
	4.8
	ООО «ТМХ Инжиниринг»,
письмо ГК ТМХ 
№ 4127-ТМХ от 13.07.2026
	Замечание, предложение:
Дополнить абзац текстом: «Не допускается прямое встраивание содержимого ИО в файл модуля данных.».

Предлагаемая редакция:

Обоснование:
Необходимо жестко закрепить запрет на дублирование файлов внутри базы. ИО и текст должны иметь независимый жизненный цикл, чтобы многократно использовать графику без расширения базы данных
	Принято частично.
Конкретный способ включения ИО в МД определяется применяемым форматом данных и сам по себе не является признаком нарушения технологии модульной разработки. При этом с учетом обоснования замечания в 6.4 установлен общий запрет на необоснованное дублирование одних и тех же сведений в разных МД и иных ИО и предусмотрено повторное использование информации посредством ссылок.

	34. 
	4.8
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Не определены требования к версиям ИО (иллюстраций, 3D-моделей, мультимедиа). Добавить требования по идентификации и управлению версиями ИО. 
 
	Принято.
В 7.1 и 7.2 установлены требования к идентификации МД и иных ИО и идентификации их версий. В 7.6 предусмотрен учет всех разработанных версий средствами ОБДЭ, а в 7.7 — требования к управлению изменениями и сохранению ранее использованных версий объектов

	35. 
	4.9
	АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
№ 5702/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
Текст «(см. 4.5 е))» изложить в предлагаемой редакции.

Предлагаемая редакция:
«(см. перечисление е) 4.5)»

Обоснование:
ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.8.2.3)
	Принято к сведению.
Пункт исключен

	36. 
	4.10
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Перечень программных средств фактически открыт и не содержит минимальных требований к их функциональности.

Предлагаемая редакция:
Установить минимальный набор функций ОБДЭ или хотя бы привести пример таких ОБДЭ.

Обоснование: 
	Принято к сведению.
Принято к сведению. Подробные требования к функциональности ОБДЭ предполагается установить в отдельном стандарте. В настоящем проекте в 4.8 определены основные виды применяемых программных средств и указано, что минимальные функции ОБДЭ следуют из требований разделов 7 и 8, в том числе требований к учету версий, ссылок и статусов, сохранению исходных данных и воспроизводимости сформированных ЭД.


[bookmark: _Toc234146216]5 Состав правил модульной разработки документации

	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	37. 
	5
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
В стандарте отсутствуют обязательные правила модульной разработки; практически все требования передаются на уровень организации. Ссылка на S1000D не корректна, т.к. требования S1000D необходимо увязывать с требованиями ЕСКД.

Предлагаемая редакция:
Выделить минимально обязательный набор правил, единый для всех проектов.

Обоснование: 
	Принято.
Проект существенно переработан. Минимальные обязательные требования технологии модульной разработки установлены непосредственно разделами 4–9. Раздел 5 устанавливает состав дополнительных правил, которые необходимо определить для конкретного проекта, а приложение А содержит рекомендации по их содержанию. При применении формата данных по ГОСТ Р 2.621 дополнительно выполняют требования указанного стандарта.

	38. 
	5.1
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Необходимо установить приоритет документов при противоречии правил, установленных в стандарте организации или в документах конкретного проекта.
 
	Принято частично.
Установление универсального приоритета стандартов организаций и документов конкретных проектов выходит за аспект настоящего стандарта. Вместе с тем 5.4 дополнен требованием устанавливать в правилах проекта порядок разрешения противоречий между требованиями применяемых документов по стандартизации. Кроме того, в соответствии с 5.1 для всех участников проекта устанавливают единые правила модульной разработки


[bookmark: _Toc234146217]6 Разработка номенклатуры необходимых модулей данных и модулей публикаций 
	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	39. 
	6.1
	ФГБУ «ВНИИПО МЧС России», 
№ ИВ-117-13-5-2645 от 01.07.2026
	Замечание, предложение:
Среди источников указана «логистическая структура изделия по ГОСТ Р 53392», но отсутствует ссылка на конструкторскую структуру изделия (спецификацию по ГОСТ 2.106). Для железнодорожной техники исходной является именно конструкторская спецификация (сборочные единицы, детали), а логистическая структура — производная. Игнорирование этого усложняет внедрение.

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk234499181]В первом абзаце после слов «логистической структуры изделия, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 53392;» дополнить: «на основе конструкторской структуры изделия (состава сборочных единиц и деталей), уточненной по результатам анализа логистической поддержки;».

Обоснование:
На практике разработка эксплуатационной документации начинается с наличия конструкторской документации (спецификаций). Анализ логистической поддержки выполняется позже. Если не указать конструкторскую структуру как исходную, непонятно, как сопоставлять модули данных с конкретными деталями и сборочными единицами из чертежей
	Принято.
С уточнением предлагаемой редакции

	40. 
	6.1, 
второй дефис
	ООО «ТМХ-Электротех»,
письмо ГК ТМХ 
№ 4127-ТМХ от 13.07.2026
	Замечание, предложение:
[bookmark: _Hlk235022121]Слова «см. А.2» заменить на «приведен в А.2 (Приложение А)».

Предлагаемая редакция:

Обоснование:
ГОСТ 1.5 (4.8.2.3)
	Принято к сведению.
Ссылки на пункты приложения А исключены. текст доработан по другим замечаниям

	41. 
	6.7
	АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
№ 5702/65 от 26.06.2026
ООО «ТМХ-Электротех»,
письмо ГК ТМХ 
№ 4127-ТМХ от 13.07.2026
	Замечание, предложение:
Текст «(с учетом рекомендаций приложения Б)» изложить в предлагаемой редакции.

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk234148322][bookmark: _Hlk234148533]«(с учетом рекомендаций, приведенных в приложении Б)»

Обоснование:
ГОСТ 1.5-2001 (п. 4.8.2.3)
	Принято к сведению.
Принято к сведению. Положение, к которому относилось редакционное замечание, исключено при переработке проекта. Правила присвоения обозначений МД исключены из ГОСТ Р 2.620 как зависящие от конкретного формата данных. Приложение Б переработано с учетом замечания № 42 и содержит рекомендации по содержанию перечня требуемых МД.

Правила кодирования МД по ASD 1000D более целесообразно включить в ГОСТ Р 2.621 (выпустить изменение) или сделать отдельный стандарт.


	42. 
	6.8
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Документ «Перечень требуемых МД» является ключевым объектом процесса, но его форма не установлена. 

Предлагаемая редакция:
Привести рекомендуемую форму в приложении.

Обоснование: 
	Принято.
С уточнением. 
Вместо жестко установленной формы в рекомендуемом приложении Б установлен состав сведений перечня, поскольку перечень может вестись в различных формах, в том числе средствами АС УДИ.


[bookmark: _Toc234146218]7 Разработка модулей данных и эксплуатационных документов на их основе
	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	43. 
	7.4
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Требования к отчёту о статусе проекта полностью вынесены в стандарты организации. 

Предлагаемая редакция:
Необходимо установить минимальный обязательный состав отчёта.
 
	Принято к сведению.
Требования к формированию отчетов о ходе разработки и их составу относятся к функциональности общей базы данных эксплуатационной документации. В ТК 482 запланирована разработка отдельного национального стандарта, устанавливающего требования к ОБДЭ, в котором предполагается регламентировать в том числе средства контроля состояния разработки и формирования соответствующих отчетов.
В связи с этим детальные требования к отчету о статусе проекта из настоящего проекта исключены во избежание дублирования требований стандартов.
Поскольку разработка указанных стандартов осуществляется не одновременно, нормативная ссылка на стандарт по ОБДЭ в настоящей редакции ГОСТ Р 2.620 пока не приводится. После утверждения стандарта по ОБДЭ планируется внесение изменения в ГОСТ Р 2.620 с включением соответствующей нормативной ссылки.

	44. 
	7.6
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
В примечании поясняется, что сформированный ЭД не является производным документом. Положение требует дополнительного обоснования, т.к. документ автоматически формируется (производится) из других информационных объектов. 
 
	Принято. 
Спорное утверждение о том, что сформированный ЭД не является производным документом, исключено. В 8.5 и 8.6 установлены требования к проверке, утверждению, учету и обращению сформированного ЭД, а в 8.7 — положения о получении альтернативного представления с учетом ГОСТ Р 2.531.

	45. 
	7.7
	ООО «ТМХ Инжиниринг»,
письмо ГК ТМХ 
№ 4127-ТМХ от 13.07.2026
	Замечание, предложение:
Второе предложение дополнить и привести в предлагаемой редакции.

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk237636633]«Изменения в МП, МД и ИО вносят по ГОСТ Р 2.504. При изменении МД или ИО, применяемого в нескольких ЭД, извещения об изменении должны выпускаться на все затрагиваемые ЭД. Допускается создание новой версии МД/ИО для внедрения во вновь формируемый ЭД, с сохранением действия предыдущей версии для ранее выпущенных ЭД.».

Обоснование:
Системная ошибка для PLM. Внесение изменений в общий МД по извещению только для одного документа неконтролируемо и скрыто изменит документацию на другие исполнения/изделия. Требуется явное указание на управление версионностью
	Принято. 
В 7.7 установлены требования к анализу влияния изменений на все ЭД, в которых применяются изменяемые объекты, и к сохранению ранее использованных версий объектов. В 8.3 и 8.4 предусмотрено сохранение данных, необходимых для воспроизведения ранее сформированных ЭД, а в 8.8 установлены особенности внесения изменений в ЭД при модульной разработке.

	46. 
	7.7
	АО «ЦНИИмаш», 
№ 04-15209 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Изменения допускается вносить только через изменение МП, МД и ИО. Следует описать механизм срочных корректировок уже поставленных документов.
 
	Принято.
В п. 8.9 дана ссылка на ГОСТ Р 2.603, который устанавливает правила изменения ЭД, поставленных потребителю, в том числе механизмы срочных корректировок. Эти правила не зависят от технологии разработки документации


Приложение А Основные группы правил модульной разработки документации
	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	47. 
	Приложение А
	ФГБУ «ВНИИПО МЧС России», 
№ ИВ-117-13-5-2645 от 01.07.2026
	Замечание, предложение:
Отсутствует группа правил, регламентирующая автоматизированное формирование комплектов документации для конкретного парка изделий с учётом их заводских номеров и выполненных модификаций. Для железных дорог типична ситуация, когда один и тот же тип локомотива имеет разные доработки. Правила должны это учитывать.

Предлагаемая редакция:
Дополнить приложение А новой группой правил (п. А.11):
«А.11 Правила формирования документации на конкретный экземпляр изделия» — с указанием учёта заводского номера, даты выпуска, перечня применённых бюллетеней (модификаций), действующих ограничений и допусков.

Обоснование:
В соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте» и правилами безопасности, эксплуатационная документация должна соответствовать конкретному экземпляру подвижного состава с его историей ремонтов. Технология модульной разработки без этих правил не позволяет сформировать персонифицированный документ
	Принято частично. 
В таблицу А.1 включена группа «Правила применяемости и учета вариантов изделия», предусматривающая правила формирования ЭД для заданного варианта или экземпляра изделия, а также учет идентификационных данных экземпляра, его исполнения (модификации), конфигурации и внедренных к моменту формирования ЭД изменений. Требование об обязательном учете последующей истории ремонтов и доработок не принято, поскольку такая информация возникает в процессе эксплуатации и не обязательно находится в области ответственности разработчика документации.

	48. 
	Приложение А, А.8
	АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
№ 5702/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
Не разносить обозначение ссылочного стандарта ГОСТ Р 2.512 на разные строки.
	Принято к сведению. 
Приложение А переработано, пункт А.8 исключен


Приложение Б. Правила присвоения обозначений модулям данных
	№
п/п
	Структурный элемент стандарта
	Наименование организации, номер письма, дата
	Замечание, 
предложение, предлагаемая редакция
	Заключение
разработчика

	49. [bookmark: _Hlk234141846]
	Приложение Б, Б.1
	АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
№ 5702/65 от 26.06.2026
	Замечание, предложение:
В примере использована буква «I», что не рекомендовано.

Предлагаемая редакция:
Исправить пример

Обоснование:
Там же в Б.1 написано, что буквы «I» и «О» латинского алфавита рекомендуется не использовать
	Принято к сведению. При переработке проекта приложение Б «Правила присвоения обозначений модулям данных» исключено как относящееся к конкретному способу реализации технологии модульной разработки. Соответственно, пример, к которому относилось замечание, в доработанном проекте отсутствует.

	50. 
	Приложение Б, Б.2.4
	ООО «ТМХ Инжиниринг»,
письмо ГК ТМХ 
№ 4127-ТМХ от 13.07.2026
	Замечание, предложение:
Второе предложение привести в предлагаемой редакции.

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk235020881]«Базовый код включает два знака (число от 00 до 99). Для обозначения альтернативных вариантов компонента к базовому коду добавляется один буквенный символ ...».

Обоснование:
Маска кода на рисунке Б.1 строго указана как «2 + 1 символа». Формулировка «от 0 до 99» допускает один знак, что не соответствует автоматизированной машинной сортировке. Необходимо указать двузначный формат
	Принято к сведению. При переработке проекта приложение Б «Правила присвоения обозначений модулям данных» исключено как относящееся к конкретному способу реализации технологии модульной разработки. Соответственно, пример, к которому относилось замечание, в доработанном проекте отсутствует.

	51. 
	Библиография
	ООО «УКБВ», 
письмо Союза «Объединение вагоностроителей»
№ 299 от 14.07.2026
	Замечание, предложение:
Привести в предлагаемой редакции.

Предлагаемая редакция:
[bookmark: _Hlk235127546][1] International specification for technical publications using a common source database S 1000D-B6865-01000-00 Issue 6.0 (https://www.s-series.org/sl000d/) Международная спецификация для технических публикаций с использованием общей базы данных S 1000D-B6865-01000-00, выпуск 6.0
[2] АС 1.1.S1000DR-2014 Авиационный справочник. Международная спецификация на технические публикации, выполняемые на основе общей базы данных
 
	Принято к сведению.
Элемент исключен из проекта.
Проект доработан так, чтобы не обязывать разработчика использовать конкретный формат данных для модульной разработки (который как раз определен в S1000D)



	Руководитель разработки, 
руководитель отдела 
         АО НИЦ «Прикладная логистика»
	

Е.В. Селезнёва
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